**************************************************************************
       EJEMPLO DE SINCRONISMO CON DOS EQUIPOS
**************************************************************************

PROCEDIMIENTO DE PUESTA EN MARCHA:
1. Incluir los siguientes archivos en la SD de cada equipo (respetando las carpetas):
- autoplay.csv
- autorun.brs
- end.jpg
- start.jpg
- videodere1.ts

2. Incluir la SD en el equipo y encenderlo. La reproducción comenzará en unos segundos
de forma automática

3. Conectar a través de los puertos GPIO el esclavo con el master y el master con
la botonera.
Botonera->Master: botón 0
Master:botón 2 -> Esclavo: botón 0
(ver el Roku BrightSign Compact Hardware Guide para ver la correspondencia de puertos)


RESULTADO:
Este ejemplo hace que dos equipos, conectado a través de los puertos GPIO,
estén sincronizados y empiecen a reproducir un vídeo cuando alguien pulsa un
botón.

1- Ambos equipos están a la espera mostrando la imagen start.jpg (podría ser una imagen
en negro)
2- Cuando alguien pulsa el botón, el equipo denominado para este ejemplo como master
activa el vídeo y al mismo tiempo envía la señal de sincronismo al esclavo para 
que este active el vídeo también
3- Una vez terminado el vídeo, pasan a mostrar la imagen end.jpg (podría ser una imagen
en negro). 
4- El master queda a la espera de que alguien pulse el botón, y el esclavo queda 
a la espera de que le llegue la orden desde el master.